MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM InputCapture example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_InputCapture/readme.txt
      * @author  megawin Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_InputCapture example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, MEGAWIN SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

这个例程展示了如何使用TIM外设测量外部频率。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIMxCLK 频率 设置为 SystemCoreClock (Hz)，分频系数设为0
TIM1 计数时钟为 SystemCoreClock (Hz)。
SystemCoreClock 设置为96MHz。
TIM1 配置为输入捕获模式：TIM1的通道2连接到外部信号。
用TIM1的CC2中断请求测量频率。所以当进入TIM1_IRQHandler频率已计算完成。
"TIM1Freq" = 外部信号频率:
TIM1Freq = TIM1 counter clock / Capture in Hz，
Capture 是两次捕获TIM1 captures的差值。

目录内容

- TIM/TIM_InputCapture/TIM_InputCapture.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_InputCapture/TIM_InputCapture.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_InputCapture/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_InputCapture/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 引脚连接 :
    - TIM1_CH1 pin (PA.08) 接外部要测量的信号

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_InputCapture.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology