MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
EXTI_InitTypeDef结构体 参考
MG32F10x_StdPeriph_Driver » EXTI

EXTI Init Structure definition 更多...

`#include <mg32f10x_exti.h>`

## 成员变量
uint32_t | EXTI_Line
EXTIMode_TypeDef | EXTI_Mode
EXTITrigger_TypeDef | EXTI_Trigger
FunctionalState | EXTI_LineCmd

## 详细描述

EXTI Init Structure definition

## 结构体成员变量说明

## ◆ EXTI_Line

uint32_t EXTI_Line

Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled. This parameter can be any combination of EXTI_Lines

## ◆ EXTI_LineCmd

FunctionalState EXTI_LineCmd

Specifies the new state of the selected EXTI lines. This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE

## ◆ EXTI_Mode

EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode

Specifies the mode for the EXTI lines. This parameter can be a value of EXTIMode_TypeDef

## ◆ EXTI_Trigger

EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger

Specifies the trigger signal active edge for the EXTI lines. This parameter can be a value of EXTIMode_TypeDef

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x_exti.h