MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
BKP_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | RTCCR
__IOM uint32_t | CR
__IOM uint32_t | CSR
uint32_t | RESERVED0
__IOM uint32_t | DR1
__IOM uint32_t | DR2
__IOM uint32_t | DR3
__IOM uint32_t | DR4
__IOM uint32_t | DR5
__IOM uint32_t | DR6
__IOM uint32_t | DR7
__IOM uint32_t | DR8
__IOM uint32_t | DR9
__IOM uint32_t | DR10
__IOM uint32_t | DR11
__IOM uint32_t | DR12
__IOM uint32_t | DR13
__IOM uint32_t | DR14
__IOM uint32_t | DR15
__IOM uint32_t | DR16
__IOM uint32_t | DR17
__IOM uint32_t | DR18
__IOM uint32_t | DR19
__IOM uint32_t | DR20
__IOM uint32_t | DR21
uint32_t | RESERVED1 [39]
__IOM uint32_t | BDCR

## 结构体成员变量说明

## ◆ BDCR

__IOM uint32_t BDCR

Backup domain control register, Address offset: 0x100

## ◆ CR

__IOM uint32_t CR

Backup control register, Address offset: 0x004

## ◆ CSR

__IOM uint32_t CSR

Backup control/status register, Address offset: 0x008

## ◆ DR1

__IOM uint32_t DR1

Backup data register 1, Address offset: 0x010

## ◆ DR10

__IOM uint32_t DR10

Backup data register 10, Address offset: 0x034

## ◆ DR11

__IOM uint32_t DR11

Backup data register 11, Address offset: 0x038

## ◆ DR12

__IOM uint32_t DR12

Backup data register 12, Address offset: 0x03C

## ◆ DR13

__IOM uint32_t DR13

Backup data register 13, Address offset: 0x040

## ◆ DR14

__IOM uint32_t DR14

Backup data register 14, Address offset: 0x044

## ◆ DR15

__IOM uint32_t DR15

Backup data register 15, Address offset: 0x048

## ◆ DR16

__IOM uint32_t DR16

Backup data register 16, Address offset: 0x04C

## ◆ DR17

__IOM uint32_t DR17

Backup data register 17, Address offset: 0x050

## ◆ DR18

__IOM uint32_t DR18

Backup data register 18, Address offset: 0x054

## ◆ DR19

__IOM uint32_t DR19

Backup data register 19, Address offset: 0x058

## ◆ DR2

__IOM uint32_t DR2

Backup data register 2, Address offset: 0x014

## ◆ DR20

__IOM uint32_t DR20

Backup data register 20, Address offset: 0x05C

## ◆ DR21

__IOM uint32_t DR21

Backup data register 21, Address offset: 0x060

## ◆ DR3

__IOM uint32_t DR3

Backup data register 3, Address offset: 0x018

## ◆ DR4

__IOM uint32_t DR4

Backup data register 4, Address offset: 0x01C

## ◆ DR5

__IOM uint32_t DR5

Backup data register 5, Address offset: 0x020

## ◆ DR6

__IOM uint32_t DR6

Backup data register 6, Address offset: 0x024

## ◆ DR7

__IOM uint32_t DR7

Backup data register 7, Address offset: 0x028

## ◆ DR8

__IOM uint32_t DR8

Backup data register 8, Address offset: 0x02C

## ◆ DR9

__IOM uint32_t DR9

Backup data register 9, Address offset: 0x030

## ◆ RESERVED0

uint32_t RESERVED0

Reserved, 0x00C

## ◆ RESERVED1

uint32_t RESERVED1[39]

Reserved, 0x064 - 0x0FC

## ◆ RTCCR

__IOM uint32_t RTCCR

RTC clock calibration register, Address offset: 0x000

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x.h