MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM TIM1 OCToggle example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_TIM1_OCToggle/readme.txt
      * @author  megawin Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_TIM1_OCToggle example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, MEGAWIN SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

这个例子展示了如何配置TIM1外设以生成两个不同频率的两个不同信号。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIM1CLK频率设置为SystemCoreClock，我们希望得到96 MHz的TIM1计数器时钟，因此预分频器的计算如下：
-预分频器=（TIM1CLK / TIM1计数器时钟）- 1
TIM1->CCR1寄存器值等于32768：
CC1更新率 = TIM1计数器时钟 / CCR1VAL = 1.46KHz，
因此，TIM1通道1产生一个频率等于1.46KHz的周期信号。
TIM1->CCR2寄存器等于16384：
CC2更新率 = TIM1计数器时钟 / CCR2VAL = 2.92KHz
因此，TIM1通道2产生一个频率等于2.92KHz的周期信号。
TIM1->CCR3寄存器等于16384：
CC3更新率 = TIM1计数器时钟 / CCR3VAL = 5.85KHz
因此，TIM1通道3产生一个频率等于5.85KHz的周期信号。
TIM1->CCR4寄存器等于16384：
CC4更新率 = TIM1计数器时钟 / CCR4VAL = 11.7KHz
因此，TIM1通道4产生一个频率等于11.7KHz的周期信号。

目录内容

- TIM/TIM_TIM1_OCToggle/TIM_TIM1_OCToggle.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_TIM1_OCToggle/TIM_TIM1_OCToggle.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_TIM1_OCToggle/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_TIM1_OCToggle/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08)
    - TIM1_CH2 pin (PA.09)
    - TIM1_CH3 pin (PA.10)
    - TIM1_CH4 pin (PA.11)

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_TIM1_OCToggle.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology