MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
SPI_EnhancedSpi_AddressLength
MG32F10x_StdPeriph_Driver » SPI » SPI_Exported_Constants

## 宏定义
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_0b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_0BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_4b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_4BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_8b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_8BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_12b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_12BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_16b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_16BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_20b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_20BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_24b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_24BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_28b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_28BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_32b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_32BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_36b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_36BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_40b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_40BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_44b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_44BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_48b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_48BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_52b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_52BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_56b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_56BIT)
#define | SPI_EnhancedSpiAddressLength_60b ((uint16_t)SPI_ESPICR_ADDRL_60BIT)

## 详细描述