MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
CRC_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | MODE
__IOM uint32_t | SEED
union {
__IM uint32_t SUM
__OM uint32_t WR_DATA_WORD
__OM uint16_t WR_DATA_HALF_WORD
__OM uint8_t WR_DATA_BYTE
}; |

## 结构体成员变量说明

## ◆ MODE

__IOM uint32_t MODE

CRC Mode register, Address offset: 0x000

## ◆ SEED

__IOM uint32_t SEED

CRC Seed register, Address offset: 0x004

## ◆ SUM

__IM uint32_t SUM

CRC Sum register, Address offset: 0x008

## ◆ WR_DATA_BYTE

__OM uint8_t WR_DATA_BYTE

CRC Data register for byte, Address offset: 0x008

## ◆ WR_DATA_HALF_WORD

__OM uint16_t WR_DATA_HALF_WORD

CRC Data register for half word, Address offset: 0x008

## ◆ WR_DATA_WORD

__OM uint32_t WR_DATA_WORD

CRC Data register for word, Address offset: 0x008

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x.h