MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_sampling_time
MG32F10x_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_SampleTime_1Cycles5 ((uint8_t)0x00)
#define | ADC_SampleTime_7Cycles5 ((uint8_t)0x01)
#define | ADC_SampleTime_13Cycles5 ((uint8_t)0x02)
#define | ADC_SampleTime_28Cycles5 ((uint8_t)0x03)
#define | ADC_SampleTime_41Cycles5 ((uint8_t)0x04)
#define | ADC_SampleTime_55Cycles5 ((uint8_t)0x05)
#define | ADC_SampleTime_71Cycles5 ((uint8_t)0x06)
#define | ADC_SampleTime_239Cycles5 ((uint8_t)0x07)
#define | IS_ADC_SAMPLE_TIME(TIME)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_ADC_SAMPLE_TIME

#define IS_ADC_SAMPLE_TIME | ( |  | TIME | ) |

值:
(((TIME) == ADC_SampleTime_1Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_7Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_13Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_28Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_41Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_55Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_71Cycles5) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_239Cycles5))