MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

### - r -

- RCC_AHBCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_AHBPeriphClockCmd() : mg32f10x_rcc.c , mg32f10x_rcc.h
- RCC_AHBPeriphResetCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_APB1CLKConfig() : mg32f10x_rcc.c , mg32f10x_rcc.h
- RCC_APB1PeriphClockCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_APB1PeriphResetCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_APB2CLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_APB2PeriphClockCmd() : mg32f10x_rcc.c , mg32f10x_rcc.h
- RCC_APB2PeriphResetCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_BackupResetCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_ClearResetFlags() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_DCSSCLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_GetClocksFreq() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_GetResetFlagStatus() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_I2SCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_I2SCLKResetCmd() : mg32f10x_rcc.c , mg32f10x_rcc.h
- RCC_IWDGCLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_MAINCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_MCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_MCOConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_PLLSourceConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_RNGCLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_SPIS1CLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_SPIS2CLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_USBCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_USBFIFOCLKCmd() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RCC_USBFIFOCLKConfig() : mg32f10x_rcc.h , mg32f10x_rcc.c
- RNG_Cmd() : mg32f10x_rng.h , mg32f10x_rng.c
- RNG_DeInit() : mg32f10x_rng.h , mg32f10x_rng.c
- RNG_RandByte() : mg32f10x_rng.h , mg32f10x_rng.c
- RTC_ClearFlag() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_ClearITPendingBit() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_EnterConfigMode() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_ExitConfigMode() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_GetCounter() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_GetDivider() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_GetFlagStatus() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_GetITStatus() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_ITConfig() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_SetAlarm() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_SetCounter() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_SetPrescaler() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c
- RTC_WaitForLastTask() : mg32f10x_rtc.c , mg32f10x_rtc.h
- RTC_WaitForSynchro() : mg32f10x_rtc.h , mg32f10x_rtc.c