MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

USB_Mass_Storage_SPI_FLASH example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology ***************
      * @file    USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/readme.txt
      * @author  megawin Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the USB USB_Mass_Storage_SPI_FLASH example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, MEGAWIN SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何使用USB模块实现U盘的功能（SPI FLASH作为存储）。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

本例程运行后，LED1和LED2会点亮，当通过USB连接到电脑时，将会看到资源管理器里出现了一个新加入的U盘设备。 当电脑休眠时，USB会进入Suspend状态，LED2熄灭；当电脑被唤醒后，USB会恢复，LED2点亮。

目录内容

- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH.uvprojx MDK5工程文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH.uvoptx MDK5工程配置文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/main.c 主程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usb_msc_def.h MSC类相关定义
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_msc.c MSC类请求处理程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_msc.h MSC类请求处理程序头文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_msc_scsi.c MSC类请求SCSI命令处理程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_msc_scsi.h MSC类请求SCSI命令处理程序头文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_user.c USBD用户程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_user.h USBD用户程序头文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_user_desc.c USBD描述符
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_user_msc.c USBD用户MSC类程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/usbd_user_msc.h USBD用户MSC类程序头文件
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/drv_spi_flash.c SPI Flash驱动程序
- USB/USB_Mass_Storage_SPI_FLASH/drv_spi_flash.h SPI Flash驱动程序头文件

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 USB_Mass_Storage_SPI_FLASH.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology