MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

TIM ComplementarySignals example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology ***************
      * @file    TIM/TIM_ComplementarySignals/readme.txt
      * @author  megawin Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the TIM_ComplementarySignals example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, MEGAWIN SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

这个例子演示了如何配置TIM1外围设备来生成三个互补的TIM1信号，插入一个定义的死区时间值，使用中断功能和锁定所需参数。
系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。
TIM1CLK固定在系统时钟上，TIM1预定分频0，因此使用的TIM1计数器时钟是SystemCoreClock。
目标是在1.46 KHz下生成PWM信号：
-时间间隔 =（SystemCoreClock / 65536）
三个占空比的计算如下：
Channel1占空比设置为50，因此Channel1N设置为50。
Channel2占空比设置为50，因此Channel2N设置为50。
Channel3占空比设置为50，因此Channel3N设置为50。
在不同的互补信号之间插入一个等于 11 / SystemCoreClock 的死区时间，并选择锁级别1。Break极性设为高。

目录内容

- TIM/TIM_ComplementarySignals/TIM_ComplementarySignals.uvprojx MDK5工程文件
- TIM/TIM_ComplementarySignals/TIM_ComplementarySignals.uvoptx MDK5工程配置文件
- TIM/TIM_ComplementarySignals/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- TIM/TIM_ComplementarySignals/main.c 主程序

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振
  - 将TIM1引脚连接到示波器上，以监测不同的波形:
    - TIM1_CH1 pin (PA.08)
    - TIM1_CH1N pin (PB.13)
    - TIM1_CH2 pin (PA.09)
    - TIM1_CH2N pin (PB.15)
    - TIM1_CH3 pin (PA.10)
    - TIM1_CH3N pin (PB.14)
  - 连接 TIM1 break pin TIM1_BKIN pin (PA.06) to the VCC 来生成Break。

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 TIM_ComplementarySignals.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology