MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

### - a -

- ADC_AnalogWatchdogCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_AutoInjectedConvCmd() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_ClearFlag() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ClearITPendingBit() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_Cmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_DeInit() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_DiscModeChannelCountConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_DiscModeCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_DMACmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ExternalTrigConvCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetADValue() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetCalibrationStatus() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_GetConversionValue() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetFlagStatus() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetInjectedConversionValue() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetITStatus() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetResetCalibrationStatus() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetSoftwareStartConvStatus() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_Init() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_InjectedChannelConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_InjectedDiscModeCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_InjectedDMACmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_InjectedSequencerLengthConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ITConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_RegularChannelConfig() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_ResetCalibration() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_SetInjectedOffset() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_SoftwareStartConvCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_StartCalibration() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ADC_StructInit() : mg32f10x_adc.c , mg32f10x_adc.h
- ADC_TempSensorVrefintCmd() : mg32f10x_adc.h , mg32f10x_adc.c
- ANCTL_ClearITPendingBit() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_ClockSecuritySystemCmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_CMPACmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_CMPAConfig() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_CMPAGetOutputLevel() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_CMPBCmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_CMPBConfig() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_CMPBGetOutputLevel() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_FHSICmd() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_GetFlagStatus() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_GetITStatus() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_HSEConfig() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_ITConfig() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_LSICmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_MHSICmd() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_PLLCmd() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_PLLConfig() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_PORCmd() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_PVDCmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_PVDLevelConfig() : mg32f10x_anctl.c , mg32f10x_anctl.h
- ANCTL_SARADCCmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_USBPHYCmd() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_USBPHYConfig() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_USBPHYDeInit() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c
- ANCTL_WaitForHSEStartUp() : mg32f10x_anctl.h , mg32f10x_anctl.c