MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_flags_definition
MG32F10x_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_FLAG_AWD ((uint8_t)0x01)
#define | ADC_FLAG_EOC ((uint8_t)0x02)
#define | ADC_FLAG_JEOC ((uint8_t)0x04)
#define | ADC_FLAG_JSTRT ((uint8_t)0x08)
#define | ADC_FLAG_STRT ((uint8_t)0x10)
#define | ADC_FLAG_EMP ((uint8_t)0x20)
#define | ADC_FLAG_OVF ((uint8_t)0x40)
#define | IS_ADC_CLEAR_FLAG(FLAG) ((((FLAG) & (uint8_t)0xE0) == 0x00) && ((FLAG) != 0x00))
#define | IS_ADC_GET_FLAG(FLAG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_ADC_GET_FLAG

#define IS_ADC_GET_FLAG | ( |  | FLAG | ) |

值:
(((FLAG) == ADC_FLAG_AWD) || ((FLAG) == ADC_FLAG_EOC) || \
((FLAG) == ADC_FLAG_JEOC) || ((FLAG)== ADC_FLAG_JSTRT) || \
((FLAG) == ADC_FLAG_STRT) || ((FLAG) == ADC_FLAG_EMP) || \
((FLAG) == ADC_FLAG_OVF))