MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
EXTI_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | IMR
__IOM uint32_t | EMR
__IOM uint32_t | RTSR
__IOM uint32_t | FTSR
__IOM uint32_t | SWIER
__IOM uint32_t | PR

## 结构体成员变量说明

## ◆ EMR

__IOM uint32_t EMR

Event mask register, Address offset: 0x004

## ◆ FTSR

__IOM uint32_t FTSR

Falling trigger selection register, Address offset: 0x00C

## ◆ IMR

__IOM uint32_t IMR

Interrupt mask register, Address offset: 0x000

## ◆ PR

__IOM uint32_t PR

Pending register, Address offset: 0x014

## ◆ RTSR

__IOM uint32_t RTSR

Rising trigger selection register, Address offset: 0x008

## ◆ SWIER

__IOM uint32_t SWIER

Software interrupt event register, Address offset: 0x010

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x.h