MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

USB_CDC_Echo example

      *************** (C) COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology ***************
      * @file    USB/USB_CDC_Echo/readme.txt
      * @author  megawin Application Team
      * @version V0.1.10
      * @date    05-January-2023
      * @brief   Description of the USB USB_CDC_Echo example.
      ******************************************************************************
      * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
      * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
      * TIME. AS A RESULT, MEGAWIN SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
      * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM
      * THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
      * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
      ******************************************************************************

例程描述

本例程演示如何使用USB模块实现串口设备。

本例程系统时钟工作在96Mhz，通过PLL配置产生。PLL时钟源是外部8Mhz晶振。APB1的分频比是1，APB2的分频比是1。

本例程运行后，LED1和LED2会点亮，当通过USB连接到电脑时，将会在设备管理器中看到加入了一个串口。 通过串口调试工具发送数据，将会回环到PC。 当电脑休眠时，USB会进入Suspend状态，LED2熄灭；当电脑被唤醒后，USB会恢复，LED2点亮。

在 Windows 10 操作系统中，当USB串口设备连接到电脑时，会自动安装串口驱动。

在 Windows 7 操作系统中，需要手动安装串口驱动，在本例程中提供了安装串口驱动的必要文件（USB_Serial.inf 和 USB_Serial.cat）。 当USB串口设备连接到电脑时，在操作系统的设备管理器中，选择更新USB串口设备的驱动程序，定位到串口驱动文件所在位置即可安装。

目录内容

- USB/USB_CDC_Echo/USB_CDC_Echo.uvprojx MDK5工程文件
- USB/USB_CDC_Echo/USB_CDC_Echo.uvoptx MDK5工程配置文件
- USB/USB_CDC_Echo/JLinkSettings.ini Jlink配置文件
- USB/USB_CDC_Echo/main.c 主程序
- USB/USB_CDC_Echo/usb_cdc_def.h CDC类相关定义
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_cdc.c CDC类请求处理程序
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_cdc.h CDC类请求处理程序头文件
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_user.c USBD用户程序
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_user.h USBD用户程序头文件
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_user_cdc.c USBD用户CDC类程序
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_user_cdc.h USBD用户CDC类程序头文件
- USB/USB_CDC_Echo/usbd_user_desc.c USBD描述符
- USB/USB_CDC_Echo/USB_Serial.cat Windows 串口驱动文件
- USB/USB_CDC_Echo/USB_Serial.inf Windows 串口驱动文件

硬件和软件环境

- 硬件平台搭建
  - HSE 连接外部8MHz晶振

如何使用？

为了使程序工作，您必须执行以下操作 :

- 使用 MDK5 打开此例程文件夹中的 USB_CDC_Echo.uvprojx 工程
- 重新编译该工程并下载到目标存储器中

- 运行此例程

  ###
  © COPYRIGHT 2020 - 2023 megawin Technology