MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
GPIO_Pin_sources
MG32F10x_StdPeriph_Driver » GPIO » GPIO_Exported_Constants

## 宏定义
#define | GPIO_PinSource0 ((uint8_t)0x00)
#define | GPIO_PinSource1 ((uint8_t)0x01)
#define | GPIO_PinSource2 ((uint8_t)0x02)
#define | GPIO_PinSource3 ((uint8_t)0x03)
#define | GPIO_PinSource4 ((uint8_t)0x04)
#define | GPIO_PinSource5 ((uint8_t)0x05)
#define | GPIO_PinSource6 ((uint8_t)0x06)
#define | GPIO_PinSource7 ((uint8_t)0x07)
#define | GPIO_PinSource8 ((uint8_t)0x08)
#define | GPIO_PinSource9 ((uint8_t)0x09)
#define | GPIO_PinSource10 ((uint8_t)0x0A)
#define | GPIO_PinSource11 ((uint8_t)0x0B)
#define | GPIO_PinSource12 ((uint8_t)0x0C)
#define | GPIO_PinSource13 ((uint8_t)0x0D)
#define | GPIO_PinSource14 ((uint8_t)0x0E)
#define | GPIO_PinSource15 ((uint8_t)0x0F)
#define | IS_GPIO_PIN_SOURCE(PINSOURCE)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_GPIO_PIN_SOURCE

#define IS_GPIO_PIN_SOURCE | ( |  | PINSOURCE | ) |

值:
(((PINSOURCE) == GPIO_PinSource0) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource1) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource2) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource3) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource4) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource5) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource6) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource7) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource8) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource9) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource10) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource11) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource12) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource13) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource14) || \
((PINSOURCE) == GPIO_PinSource15))