MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
SPI_EnhancedSpiInitTypeDef结构体 参考
MG32F10x_StdPeriph_Driver » SPI

SPI Enhanced SPI Mode Init structure definition 更多...

`#include <mg32f10x_spi.h>`

## 成员变量
uint16_t | SPI_EnhancedSpiTransferType
uint16_t | SPI_EnhancedSpiInstructionLength
uint16_t | SPI_EnhancedSpiAddressLength
uint16_t | SPI_EnhancedSpiWaitCycles

## 详细描述

SPI Enhanced SPI Mode Init structure definition

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x_spi.h