MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义 | 函数
mg32f10x_iwdg.h 文件参考

This file contains all the functions prototypes for the IWDG firmware library. 更多...

`#include "mg32f10x.h"`

浏览源代码.

## 宏定义
#define | IWDG_WriteAccess_Enable ((uint16_t)0x5555)
#define | IWDG_WriteAccess_Disable ((uint16_t)0x0000)
#define | IS_IWDG_WRITE_ACCESS(ACCESS)
#define | IWDG_Prescaler_4 ((uint8_t)0x00)
#define | IWDG_Prescaler_8 ((uint8_t)0x01)
#define | IWDG_Prescaler_16 ((uint8_t)0x02)
#define | IWDG_Prescaler_32 ((uint8_t)0x03)
#define | IWDG_Prescaler_64 ((uint8_t)0x04)
#define | IWDG_Prescaler_128 ((uint8_t)0x05)
#define | IWDG_Prescaler_256 ((uint8_t)0x06)
#define | IS_IWDG_PRESCALER(PRESCALER)
#define | IWDG_FLAG_PVU ((uint16_t)0x0001)
#define | IWDG_FLAG_RVU ((uint16_t)0x0002)
#define | IS_IWDG_FLAG(FLAG) (((FLAG) == IWDG_FLAG_PVU) || ((FLAG) == IWDG_FLAG_RVU))
#define | IS_IWDG_RELOAD(RELOAD) ((RELOAD) <= 0xFFF)

## 函数
void | IWDG_WriteAccessCmd (uint16_t IWDG_WriteAccess)
| Enables or disables write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers. 更多...
void | IWDG_SetPrescaler (uint8_t IWDG_Prescaler)
| Sets IWDG Prescaler value. 更多...
void | IWDG_SetReload (uint16_t Reload)
| Sets IWDG Reload value. 更多...
void | IWDG_ReloadCounter (void)
| Reloads IWDG counter with value defined in the reload register (write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers disabled). 更多...
void | IWDG_Enable (void)
| Enables IWDG (write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers disabled). 更多...
FlagStatus | IWDG_GetFlagStatus (uint16_t IWDG_FLAG)
| Checks whether the specified IWDG flag is set or not. 更多...

## 详细描述

This file contains all the functions prototypes for the IWDG firmware library.

作者
  megawin Application Team

版本
  V0.1.10

日期
  05-January-2023