MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
GPIO_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32f10x

## 成员变量
__IOM uint32_t | MODER
__IOM uint32_t | OTYPER
__IOM uint32_t | OSPEEDR
__IOM uint32_t | PUPDR
__IM uint32_t | IDR
__IOM uint32_t | ODR
__OM uint32_t | BSRR
__IOM uint32_t | LCKR
__IOM uint32_t | AFRL
__IOM uint32_t | AFRH
__IOM uint32_t | SMIT
__IOM uint32_t | CURRENT
__IOM uint32_t | CFGMSK

## 结构体成员变量说明

## ◆ AFRH

__IOM uint32_t AFRH

GPIO alternate function high register, Address offset: 0x024

## ◆ AFRL

__IOM uint32_t AFRL

GPIO alternate function low register, Address offset: 0x020

## ◆ BSRR

__OM uint32_t BSRR

GPIO port bit set/reset register, Address offset: 0x018

## ◆ CFGMSK

__IOM uint32_t CFGMSK

No Description, Address offset: 0x030

## ◆ CURRENT

__IOM uint32_t CURRENT

No Description, Address offset: 0x02C

## ◆ IDR

__IM uint32_t IDR

GPIO port input data register, Address offset: 0x010

## ◆ LCKR

__IOM uint32_t LCKR

GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x01C

## ◆ MODER

__IOM uint32_t MODER

GPIO port mode register, Address offset: 0x000

## ◆ ODR

__IOM uint32_t ODR

GPIO port output data register, Address offset: 0x014

## ◆ OSPEEDR

__IOM uint32_t OSPEEDR

GPIO port output speed register, Address offset: 0x008

## ◆ OTYPER

__IOM uint32_t OTYPER

GPIO port output type register, Address offset: 0x004

## ◆ PUPDR

__IOM uint32_t PUPDR

GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x00C

## ◆ SMIT

__IOM uint32_t SMIT

No Description, Address offset: 0x028

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x.h