MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
SysTick_Type结构体 参考
Defines and Type Definitions » System Tick Timer (SysTick)

Structure type to access the System Timer (SysTick). 更多...

`#include <core_cm3.h>`

## 成员变量
__IOM uint32_t | CTRL
__IOM uint32_t | LOAD
__IOM uint32_t | VAL
__IM uint32_t | CALIB

## 详细描述

Structure type to access the System Timer (SysTick).

## 结构体成员变量说明

## ◆ CALIB

__IM uint32_t CALIB

Offset: 0x00C (R/ ) SysTick Calibration Register

## ◆ CTRL

__IOM uint32_t CTRL

Offset: 0x000 (R/W) SysTick Control and Status Register

## ◆ LOAD

__IOM uint32_t LOAD

Offset: 0x004 (R/W) SysTick Reload Value Register

## ◆ VAL

__IOM uint32_t VAL

Offset: 0x008 (R/W) SysTick Current Value Register

该结构体的文档由以下文件生成:

- core_cm3.h