MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_analog_watchdog_selection
MG32F10x_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable ((uint32_t)0x00800200)
#define | ADC_AnalogWatchdog_SingleInjecEnable ((uint32_t)0x00400200)
#define | ADC_AnalogWatchdog_SingleRegOrInjecEnable ((uint32_t)0x00C00200)
#define | ADC_AnalogWatchdog_AllRegEnable ((uint32_t)0x00800000)
#define | ADC_AnalogWatchdog_AllInjecEnable ((uint32_t)0x00400000)
#define | ADC_AnalogWatchdog_AllRegAllInjecEnable ((uint32_t)0x00C00000)
#define | ADC_AnalogWatchdog_None ((uint32_t)0x00000000)
#define | IS_ADC_ANALOG_WATCHDOG(WATCHDOG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_ADC_ANALOG_WATCHDOG

#define IS_ADC_ANALOG_WATCHDOG | ( |  | WATCHDOG | ) |

值:
(((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_SingleInjecEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_SingleRegOrInjecEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_AllRegEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_AllInjecEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_AllRegAllInjecEnable) || \
((WATCHDOG) == ADC_AnalogWatchdog_None))