MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

mg32f10x_it.h
浏览该文件的文档.
1
9 /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
10 #ifndef __MG32F10x_IT_H
11 #define __MG32F10x_IT_H
12
13 #ifdef __cplusplus
14 extern "C" {
15 #endif
16
17 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
18 #include "mg32f10x.h"
19
20 /* Exported types ------------------------------------------------------------*/
21 /* Exported constants --------------------------------------------------------*/
22 /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
23 /* Exported functions ------------------------------------------------------- */
24
25 void NMI_Handler(void);
26 void HardFault_Handler(void);
27 void MemManage_Handler(void);
28 void BusFault_Handler(void);
29 void UsageFault_Handler(void);
30 void SVC_Handler(void);
31 void DebugMon_Handler(void);
32 void PendSV_Handler(void);
33 void SysTick_Handler(void);
34
35 #ifdef __cplusplus
36 }
37 #endif
38
39 #endif /* __MG32F10x_IT_H */
BusFault_Handler
void BusFault_Handler(void)
This function handles Bus Fault exception.
Definition: mg32f10x_it.c:69
SysTick_Handler
void SysTick_Handler(void)
This function handles SysTick Handler.
Definition: MG32F10x_StdPeriph_Examples/NVIC/NVIC_IRQ_Priority/main.c:162
NMI_Handler
void NMI_Handler(void)
This function handles NMI exception.
Definition: MG32F10x_StdPeriph_Examples/ANCTL/ANCTL_DCSS/main.c:49
MemManage_Handler
void MemManage_Handler(void)
This function handles Memory Manage exception.
Definition: mg32f10x_it.c:56
SVC_Handler
void SVC_Handler(void)
This function handles SVCall exception.
Definition: mg32f10x_it.c:96
HardFault_Handler
void HardFault_Handler(void)
This function handles Hard Fault exception.
Definition: mg32f10x_it.c:43
DebugMon_Handler
void DebugMon_Handler(void)
This function handles Debug Monitor exception.
Definition: mg32f10x_it.c:106
UsageFault_Handler
void UsageFault_Handler(void)
This function handles Usage Fault exception.
Definition: mg32f10x_it.c:82
PendSV_Handler
void PendSV_Handler(void)
This function handles PendSVC exception.
Definition: mg32f10x_it.c:116