MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

成员变量
IWDG_TypeDef结构体 参考
CMSIS » Mg32f10x

## 成员变量
__OM uint32_t | KR
__IOM uint32_t | PR
__IOM uint32_t | RLR
__IM uint32_t | SR

## 结构体成员变量说明

## ◆ KR

__OM uint32_t KR

Key register, Address offset: 0x000

## ◆ PR

__IOM uint32_t PR

Prescaler register, Address offset: 0x004

## ◆ RLR

__IOM uint32_t RLR

Reload register, Address offset: 0x008

## ◆ SR

__IM uint32_t SR

Status register, Address offset: 0x00C

该结构体的文档由以下文件生成:

- mg32f10x.h