MG32F10x Standard Peripherals Firmware Library

宏定义
ADC_external_trigger_sources_for_regular_channels_conversion
MG32F10x_StdPeriph_Driver » ADC » ADC_Exported_Constants

## 宏定义
#define | ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1 ((uint32_t)0x00000000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_T1_CC2 ((uint32_t)0x00020000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3 ((uint32_t)0x00040000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2 ((uint32_t)0x00060000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO ((uint32_t)0x00080000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4 ((uint32_t)0x000A0000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11 ((uint32_t)0x000C0000)
#define | ADC_ExternalTrigConv_None ((uint32_t)0x000E0000)
#define | IS_ADC_EXT_TRIG(REGTRIG)

## 详细描述

## 宏定义说明

## ◆ IS_ADC_EXT_TRIG

#define IS_ADC_EXT_TRIG | ( |  | REGTRIG | ) |

值:
(((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T1_CC2) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11) || \
((REGTRIG) == ADC_ExternalTrigConv_None))